**JHQ-Ⅱ型监测换热器选型资料**

1. **主体框架是什么材质？**

碳钢镀锌方管；不锈钢方管。

1. **循环水管道、管件、阀门是什么材质？**

碳钢镀锌管；不锈钢管。

1. **蒸汽管道是什么材质？**

碳钢无缝管；不锈钢管。

1. **监测哪些参数？**

进口温度、出口温度、蒸汽温度、流量、腐蚀速率、污垢热阻、粘附速率、PH、ORP、电导率、浊度、余氯、溶氧、药剂浓度、温差、浓缩倍数。

1. **监测上述参数需要用到哪些仪表？**

电磁流量计、腐蚀速率测试仪、污垢热阻测试仪、PH仪、ORP仪、电导率仪、浊度仪、余氯仪、溶氧仪、药剂浓度仪。

1. **仪表有没有品牌要求？**

国产：新春晖；进口：E+H和哈希

1. **循环水流量是怎样控制？**

自动控制；手动控制。

1. **蒸汽温度是怎样控制？**

自动控制；手动控制。

1. **用什么来自动控制循环水流量和蒸汽温度？**

智能仪表；PLC。

1. **用什么信号与DCS通讯？**

4~20mA；MUDEBUS-RTU